**PREMIUM КЛАСС** ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

Светодиодные офисные светильники BarrusGroup

**ДПО01-XX-006**

IP54 220V

 Д

# накладной

Светодиодные офисные светильники BarrusGroup серии ДПО01-XX-006 предназначены для установки на любую ровную потолочную по- верхность. Выполнены в аварийном влагозащищенном испол- нении. Заменяют традиционные светильники типа ЛПО4х18 и 2хЛПО4х18.

ОФИСНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Светодиоды OSRAM (Германия) последнего поколения.

Электронные компоненты от лучших мировых производителей: Texas Instruments, Fairchild Semiconductors, Epcos, Murata, Tyco Electronics, On Semiconductors.

Рассеиватель PLEXIGLAS (Германия) эффективно рассеивает световой поток и исключает слепящий эффект.

Сфера применения: офисные, административные здания, супер и гипермаркеты, АЗС, продовольственные магазины, медицин- ские учреждения, предприятия питания.

# Модификации

|  |  |
| --- | --- |
| Рассеиватель: Призматический PlexiGlas (производство Германия) | Цветовая температура, К |
| 5000 | 3000 |
| Светильник | Количество светодиодов | Ф, лм | P, Вт | I, A | Вес, кг | Артикул | Артикул |
| ДПО01-32-006 | 64 шт. | 3000 | 32 | 0.140 | 4.4 | 203206000 | 203206001 |
| ДПО01-35-006 | 81 шт. | 3483 | 35 | 0.125 | 4.5 | 203506000 | 203506001 |
| ДПО01-62-006 | 144 шт. | 5904 | 62 | 0.125 | 4.6 | 206206000 | 206206001 |



Технические характеристики

Напряжение питания, В 180 - 265

Частота, Гц 50

Cos φ блока питания >0,95

КПД источника питания >0,9

Марка светодиодов Osram Duris E5 Индекс цветопередачи, Ra 85

КСС светильника по ГОСТ Р 54350-2011 Д Габаритные размеры, В х Д х Ш, мм 50х592х591 Класс защиты IP 54

|  |  |
| --- | --- |
| Рассеиватель: Опаловый PlexiGlas (производство Германия) | Цветовая температура, К |
| 5000 | 3000 |
| Светильник | Количество светодиодов | Ф, лм | P, Вт | I, A | Вес, кг | Артикул | Артикул |
| ДПО01-32-006 | 64 шт. | 3000 | 32 | 0.140 | 4.4 | 203206100 | 203206101 |
| ДПО01-35-006 | 81 шт. | 3483 | 35 | 0.125 | 4.5 | 203506100 | 203506101 |
| ДПО01-62-006 | 144 шт. | 5904 | 62 | 0.125 | 4.6 | 206206100 | 206206101 |

Климатическое исполнение УХЛ 2 Класс защиты от поражения электрическим током I

Срок службы светильника, ч 60000 Время работы в аварийном режиме, ч Не менее 3

Световой поток светильника в аварийном режиме от номинального, % Не менее 10

Тип встроенного аккумулятора LIFePO4 Количество циклов заряд-разряд аккумулятора

при снижении емкости до 80% Не менее 2000 Емкость аккумулятора, А/ч 2

Срок службы аккумулятора, лет Не менее 5

# Габаритные размеры



# Кривая силы света «Д»

Условия эксплуатации светильника

Атмосферное давление от 630 до 800 мм рт. ст. Температура окружающего воздуха от -20 до +40 °С Предельная относительная влажность не более 95% при 25 °С

105°°

90°

105°°

90°

75° 75°

60°

60°

200

45°

300

45°

30°

15° 0° 15° 3300°

Продукция завода BarrusGroup распространяется через широкую сеть представителей. Подробную информацию Вы можете получить по телефону горячей линии: 8-800-555-8-678.

**18**

[www.brgp.ru](http://www.brgp.ru/)

